**Приложение №2**

**ДО**

**„БДЖ –ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ – Горна Оряховица**

**гр. Горна Оряховица, ул.”Цар Освободител” №97**

**ОФЕРТА**

за участие в обществена поръчка, по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: **„ДОСТАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ПНЕВМАТИЧНИ ЗА ВРЦхове ПРИ ПТП Г.ОРЯХОВИЦА*“.***

oт .................................................................................... *(наименование на участника)*, с ЕИК …..............................................., регистрация по ДДС: …......................................., със седалище и адрес на управление: …..............................................................................., адрес за кореспонденция:…................................................................................................................., представлявано от ....................................................................................................... *(трите имена)* в качеството на .............................................. *(длъжност или друго качество)*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,**

Във връзка участието ни в обществената поръчка, по реда на чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), с предмет: **„ДОСТАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ПНЕВМАТИЧНИ ЗА ВРЦхове ПРИ ПТП Г.ОРЯХОВИЦА*“***,заявявам, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще извършим доставката по цени, както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **наименование** | **мярка брой** | **ед.цена в лева без ДДС** | **общо лева без ДДС** |
| 1 | Апарат за плазмено рязане – трифазен 380V/50/60Hz. Предпазител. Мощност 140 ампера. Дебелина на рязяне до 12мм. Ел. захранване 3 x 380 V Максимална мощност 7.2 kVA Заваръчен ток 20 - 60 A. | **1** |  |  |
| 2 | Мобилен инверторен заваръчен апарат–200 А, захранващо напрежение 230 W, обхват на регулиране 10-160 A, възможност за работа с електроди от 1,6-4,0 мм | **1** |  |  |
| 3 | Хидравличен крик , тип бутилка, 30 т | **2** |  |  |
| 4 | Хидравличен крик , тип бутилка, 50 т | **1** |  |  |
| 5 | Мултицет | **2** |  |  |
| 6 | Профeсионален инверторен електрожен – Ел. захранване 3 x 380 V Максимална мощност 8.5 kW Заваръчен ток 10 - 250 A, Диаметър на електрода ф2.5 - ф6.0 | **3** |  |  |
| 7 | Акумулаторен гайковерт с въртящ момент не по малко от 1000 Nm.Диапазон на регулиране на въртящия момент, мин./макс., І-во ниво: 0/350 Nm Диапазон на регулиране на въртящия момент, мин./макс., ІІ-ро ниво: 0/700 Nm Диапазон на регулиране на въртящия момент, мин./макс., ІІІ-то ниво: 0/1000 Nm Обороти на празен ход: 0-1.750 1/min Обороти на празен ход (І-во ниво): 0-800 1/min Обороти на празен ход (ІІ-ро ниво): 0-1.200 1/min Обороти на празен ход (ІІІ-то ниво): 0-1.750 1/min Степени на въртящия момент: 3 Тегло без акумулатор: 2.9 kg Въртящ момент, макс.: 1000 Nm | **3** |  |  |
| 8 | Акумулаторен винтоверт с максимален въртящ момент не по малко от 70 Nm. Въртящ момент (мек/твърд/макс.): 47/85/110 Nm Обороти на празен ход (I-ва скорост / II-ра скорост): 0 – 480 / 0 – 2.100 1/min Честота на ударите, макс.: 32 1/min Обхват на захващане на патронника, мин./макс.: 1,5 / 13 mm Напрежение на акумулатора: 18 V | **2** |  |  |
| 9 | Професионална настолна отрезна машина за рязане на метал с карбофлексов диск Ø 230мм.2000 W Обороти на празен ход: 1500 min-1.Вътрешен присъединителен отвор: 25.4 mmМакс. дълбочина на рязане: 100 mm | **1** |  |  |
| 10 | Електрически ръчен циркуляр - Мощност: 2200 W. Диаметър на диска: 235 mmРазмер на вътр.отвор: 30 mmМакс. дълбочина на рязане: 85 mm | **3** |  |  |
| 11 | Пневматичен гайковерт 400N/m | **1** |  |  |
| 12 | Гайковерт на батерия 400N/m | **2** |  |  |
| 13 | Електрически винтоверт с к-т накрайници | **2** |  |  |
| 14 | Веригопроверител ел. тестер | **2** |  |  |
| 15 | Заваръчен Апарат СО2 | **1** |  |  |
| 16 | Ъглошлайф малък 125мм - 1200w., 11000 оборота. Тегло: 2,2kg - 2,8kg. | **1** |  |  |
| 17 | Ъглошлайф среден 180мм - 2200w., 8500 оборота. Тегло: 5,00kg. - 5,500kg. | **1** |  |  |
| 18 | Електрическа дрелка ръчна голяма 750 - 1200w., 2800 - 3200 оборота, тегло: 2,2kg. - 3,00kg. | **1** |  |  |
| 19 | Пневматичен гайковерт-размер на захвата 3/4, максимално въздушно налягане 6,2 бара, обороти на празен ход 7250min-1консумация на въздух 212,2l/minмакс.въртящ момент 1912Nm, накрайник за въздух 1/4" | **1** |  |  |

Общата стойност за изпълнение на поръчката с предмет: **„ДОСТАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ПНЕВМАТИЧНИ ЗА ВРЦхове ПРИ ПТП Г.ОРЯХОВИЦА*“***е в размер на ………………………./………………………/ лева без ДДС.

**Декларираме, че в представеното от нас ценово предложение са включени всички преки и допълнителни разходи, данъци, такси, транспортни разходи и разходи за натоварване и други задължения, с изключение на ДДС.**

**2. Условия и срок за плащане** – плащането се извършва по банков път в лева, в срок до …….. /…………………/ дни след доставка в складовете на Възложителя и представяне на следните документи:

2.1. двустранно подписани приемно - предавателени протоколи;

* 1. декларация за съответствие с Спецификация – Приложение №1 на Възложителя.

2.3. оригинална фактура.

**4. Срокът на валидност на нашата оферта** е **……. (……………………)** дни, след датата, определена за краен срок за получаване на офертите за участие.

**5.**Предлагаме да доставим **„ДОСТАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ПНЕВМАТИЧНИ ЗА ВРЦхове ПРИ ПТП Г.ОРЯХОВИЦА*“***на една партида, в срок от …….. /……………/ календарни дни от сключване на договора и изпратена от Възложителя заявка.

**6.**Места на доставка: Г.Оряховица, гара Горна Оряховица разпределителна – Вагоно ремонтев цех, с организиран от нас превоз за наша сметка.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при сключване на договора ще представим: Гаранция за изпълнение предмета на обществената поръчка в размер на 3% от общата стойност на договора без ДДС

В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка,плащанията следва да бъдат извършени по следната банкова сметка, а именно:

Банка: .............., клон ............;

IBAN: ……………;

BIC : ……….

Дата.........................г. Подпис: ………………… *(печат)*

*(име и фамилия на представляващия участника)*